|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项 | 测试子项 | 功能点 |
| 1.报警监测 | 实时报警 | 可以根据卫星的实时遥测数据进行报警处理 |
| 历史查询 | 可以通过设定报警处理状态，查询某卫星的某遥测量在一段时间内的历史数据 |
| 2.实时监显 | 自定义包 | 对卫星遥测量数据进行实时显示，包括：遥测量编码、遥测量名称、工程值、源码、时间、通道。可进行单栏显示或双栏显示。 |
| 定义包 | 对卫星遥测量数据进行实时显示，包括：遥测量编码、遥测量名称、工程值、源码、时间、通道。可进行单栏显示或双栏显示。 |
| 3.数据查询 | 查询分析 | 对所查询的遥测数据参数进行设定，选定卫星型号、遥测包名、遥测量名、数据的解析状态以及通道，遥测数据以图表格式显示。并可导出数据和图片。 |
| 模型管理 | 对已经建立好的模型进行管理，模型参数包括：模型名称、创建开始时间、创建结束时间、备注、操作等。 |
| 4.文档管理 | 月报管理 | 可对月报进行模板查询、月报编写、月报合成三个操作。 |
| 指令单管理 | 可对指令单进行水印管理、编写、审批和合稿四个操作。 |
| 文件管理 | 可对文稿、图片、视频等文件进行新增、下载、编辑、删除和搜索操作。 |
| 5.任务监控 | 链路监控 | 可查询特定遥测包在某段时间内的接受数据量统计。 |
| 6.子系统管理 | 日志管理 | 查询某段时间内的日志 |
|  | 消息推送 | 无 |
|  |  |  |